「춘천시 여행자 편의공간 디자인 및 제작·설치」

과  업  지  시  서

Ⅰ		과업개요

1. 과 업 명 : 춘천시 여행자 편의공간 디자인 및 제작·설치

2. 과업기간 : 착수일부터 2024. 11. 30.까지

3. 사 업 비 : 175,300,000원(부가세 포함)

4. 과업 배경 및 목적

❍ 현재 운영이 중단된 춘천명품관 공간을 여행자 편의공간으로 리모델링하여 공간 활용도를 높이고 여행객의 편의 증진

❍ 서비스디자인 개념을 적용한 편의공간으로 여행객에게 차별화된 경험을 제공하여 춘천 관광에 관한 특별하고 긍정적인 인상을 부여

5. 과업범위

❍  디자인 개발을 위한 대상지 조사

❍  사용자(관광객) 조사 및 니즈 분석, 디자인 전략 도출

❍  여행자 편의공간 내외부 공간 디자인

❍  옥외사인 및 정보 그래픽 디자인

❍  기존 시설 철거

❍  실시설계 및 현장 설치

❍  외부 재도장

❍  전문가 자문 및 심의(코레일 디자인 심의)

6. 대상지 정보

❍ 대상지 위치 : 강원 춘천시 공지로 591

❍ 대상지 규모 : 144㎡

※ 대상지 도면 파일은 별도 첨부함

❍ 대상지 현황

대상지(전 춘천명품관)
외국인 관광택시
대상지 내부 공간(철거 전)

Ⅱ		과업 세부내용

1. 디자인 개발을 위한 대상지 조사

❍ 대상지 및 주변환경 분석

❍ 관련법규 및 제도, 상위계획 검토

- 「춘천시 공공디자인 가이드라인」 사전 검토

2. 사용자 조사ㆍ분석 및 디자인 전략 도출

❍ 서비스디자인 방법론을 적용한 사용자(관광객) 조사ㆍ분석

- 춘천역 주 사용자 관찰 및 인터뷰, 동선 및 관광지 방문 일정 등 조사 실시

- 주 사용자 연령, 성별, 국적, 여행 목적 등 세부 사항 조사

- 깊이 있는 사용자 리서치로 실효성 있는 분석자료 제시

- 조사를 통한 주 사용자의 니즈 및 문제점 도출

❍ 조사 결과를 바탕으로 디자인 전략 도출

- 주 사용자의 니즈를 충족시키거나 문제점을 해결하는 디자인 전략 제시

3. 여행자 편의공간 내외부 공간 디자인

❍ 내부 공간 디자인

- 춘천역을 이용하는 관광객을 위한 다목적 여행자 편의공간 디자인

- 서비스디자인 조사분석 결과를 기반으로 휴식 및 정보 제공 이외에도 사용자를 위한 새로운 공간 프로그램 제안

- 대상지 내부에 일부 전시공간 조성(5개 이내의 춘천 바이오 기업 제품 샘플 혹은 홍보 리플렛, 영상 전시)

- 타지자체 사례와 차별화되며 화제성 있는 디자인 제안

- 외국인관광택시 공간(기능 유지)을 포함하여 편의공간 조성

- 효율적인 유지관리를 위해 일부 가구는 매립형으로 설계

❍ 외벽 색채 디자인

- 기존 외벽 재도장을 위한 색채 계획

- 주변환경과 조화를 이루고 유지관리가 용이한 색채 선정

※ 대상지 현황 이미지 참고

4. 옥외사인 및 정보 그래픽 디자인

❍ 옥외사인

- 여행자 편의공간 네이밍 제안

- 옥외사인에 여행자 편의공간 네이밍과 함께 춘천시 신규 슬로건(당해 상반기 별도 개발 예정) 반영

- 옥외사인은 여행자 편의공간 아이덴티티를 반영하여 디자인

- 야간에도 식별할 수 있게 조명형으로 설치

- 외국인 관광객을 위해 국문과 영문 혼용

❍ 안내사인 픽토그램

- 시설에 관한 직관적 이해를 돕기 위한 공간 안내 픽토그램 디자인(5종 이상)

- KS 표준을 기준으로 하되 여행자 편의공간의 아이덴티티를 반영하여 디자인

❍ 기타 정보제공이 필요한 부분에 관한 디자인 제시

5. 실시설계

❍ 실시설계 수준

- 국산 자재로 설계함을 원칙으로 하고 KS상표 등으로 객관적으로 품질의 우수성을 공인받은 재료를 기준으로 설계

- 공간 구조 및 치수 등은 국토교통부, 문화체육관광부, 한국표준협회 등 관련 법령ㆍ규정 및 지침 등에 부합하도록 설계

- 기술자 누구나 제작 · 설치 할 수 있도록 정확하고 이해하기 쉽도록 설계

- 설계의 원가계산, 단가산출, 일위대가, 시방서 작성은 표준품셈 등을 기준으로 작성

- 구조, 치수, 자재, 색채(색채코드 및 범위) 등 설계조건을 구체적으로 제시하고, 제작 및 설치, 유지관리 방법 등을 포함하여 설계

- 설계도면은 반드시 제작 및 설치가 가능하도록 표준도 작성

- 설계도면은 관련 법규에 의거하여 작성

- 기타 사항은 사업 담당자의 승인을 받아 작성

❍ 실시설계도서 작성요령

- 설계도면은 배치도, 평면도, 입면도, 각종 단면도 및 상세도로 구성

- 각부 치수 및 각종 시설물의 명확한 표기

- 각종 사용 자재 및 색채의 명칭 기입

- 연출에 관련된 자료 첨부

6. 전문가 자문 및 심의

❍ 과업 수행 시 관련 분야 전문가 자문단으로부터 2회 이상 자문을 받아 추진

- 공간디자인 및 공공디자인, 환경디자인, 시각디자인, 관광 등 관련 분야 전문가 3명의 자문을 받아서 실효성 있는 디자인 개발

❍ 전문가 자문결과는 디자인 개발 시 반영하여야 하며, 그 세부사항은 발주기관과 협의하여 진행하여야 함

❍ 외부 재도장 디자인은 코레일 디자인 심의를 통과 받아서 진행하여야 함

7. 현장 제작·설치

❍ 작성된 도면에 따라 디자인 요소 전반 현장 제작 및 설치

❍ 가구 및 집기는 필요에 따라 선정 및 구입(유지관리와 보관을 고려하여 선정)

❍ 필수 설치사항

- 햇빛 및 한기 차단을 위해 유리창 차양 시설 개선

- 노후화된 기존 바닥 및 냉난방기 교체

- 설계에 적합한 조명 계획 및 설치(설계에 따른 전기 사용량을 파악하여 전기 증설 시 관련 비용 포함)

- 춘천시 관광 홍보영상 상영을 위해 벽면 모니터 설치

- 기존 시설(춘천명품관) 중 냉동창고는 철거하지 않음

- 외부에 이동형 휀스 설치(대상지 출입구 부근 흡연 방지용)

※ 설치 위치 참고

설치 위치(대상지와 우측 데크 사이)

8. 공간 관리지침 및 하자보수

❍ 설치된 제작물에 대한 관리지침 제공

❍ 하자보수 관련

- 설치된 제작물에 대한 하자 보증기간은 2년(무상)

- 설치 후 하자가 발생한 경우 계약상대자는 즉각 무상으로 보수

- 하자보수 보증을 위해 계약상대자는 하자보수보증금을 납부하거나, 하자보수보증보험에 가입 후 보험증권을 제출하여야 함

- 기타 하자보수에 관한 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 따름

9. 지식재산권 · 저작권 및 보안 등에 관한 사항

❍ 본 과업의 최종 디자인 결과물 및 이에 따라 파생되는 제작물에 대한 지적·물적 재산권 및 기타 제반권리의 소유권은 발주기관에 있으며, 발주기관의 허락 없이 과업수행자가 임의로 소유, 사용하거나 외부로 유출할 수 없음

《과업 내용》

※ 사업내용은 협의를 통해 일부 조정될 수 있음

구 분	항 목	세부내용
여행자 편의공간 기획 및 디자인	사전조사분석	대상지 및 주변환경, 관련 법규 조사 사용자(관광객) 조사 및 분석 ㆍ 춘천역 주 사용자 관찰, 인터뷰 등 실시 ㆍ 조사내용 분석을 통한 니즈 혹은 문제점 도출
	내부 공간 디자인	디자인 전략 및 컨셉 도출 내부 공간 디자인 ㆍ 새로운 공간 프로그램 제안 ㆍ 춘천 바이오 기업 제품 전시 공간 일부 조성 정보 그래픽 디자인 ㆍ 픽토그램 및 안내사인 ㆍ 여행자 편의공간 관련 정보 그래픽 등 가구 및 집기 선정, 디자인
	외부 환경 개선	옥외사인 디자인 ㆍ 여행자 편의공간 네이밍과 춘천시 슬로건 함께 적용 ㆍ 여행자 편의공간 아이덴티티를 도출한 디자인 외벽 색채 디자인 ㆍ 기존 외벽 재도장
	전문가 자문 및 심의	전문가 자문 ㆍ 관련 분야 전문가 3명에게 2회 이상 자문 추진 코레일 디자인 심의(외벽 재도장)
여행자 편의공간 제작·설치	실시설계	실시설계도서 및 내역서, 시방서 등 구조, 치수, 자재, 색채, 설치 및 유지관리 방법 등 설정
	현장 제작·설치	기존 시설 철거 현장 설치 ㆍ 벽면 도장 및 바닥 ㆍ 조명 및 매립형 가구 ㆍ 냉난방기 및 벽면 모니터 ㆍ 외부 차양 및 이동형 휀스 가구 및 집기 구입/제작, 배치

Ⅲ		성과품 제출

구 분		규격	제출부수	비고
○ 최종 보고서 - 조사 및 분석 내용 - 디자인 개발 전략 - 최종 조감도 - 디자인 전후 사진 - 과업 추진에 대한 전반적인 협의 문서 및 내용 수록		A4	3부	컬러
○ 기본(디자인)설계서	디자인 계획서, 실내외 투시도(3D 시뮬레이션)	A4	3부	컬러
○ 실시설계도서	설계도면	A3	3부
	산출내역서, 시방서 등	A4	3부
○ 과업 내용 수록 데이터 USB (ai, pdf, excel, jpg, dwg(도면 원본 데이터), 3D 모델링 데이터, 최종보고서 파일 포함)		-	3개

※ 성과품 납품 부수 및 내용 등은 발주기관과 상의하여 최종결정함

Ⅳ		과업 수행 지침

1. 일반원칙

❍ 과업은 계약 체결 후 7일 이내에 착수하여야 하며, 과업 착수 이전에 착수계, 과업수행계획서 등 제반 서류를 제출하여야 한다.

❍ 과업수행자는 본 과업의 목적, 취지, 성격 등을 충분히 이해하고 발주처가 의도하는 목적 및 방향에 맞게 보고서를 기획・제작하여야 한다.

❍ 시방서 및 공정일정표를 작성하여 제작‧설치에 차질이 없도록 하여야 한다.

❍ 과업수행자는 과업참가자를 임의로 축소 변경할 수 없다. 부득이한 사유 발생으로 과업참가자를 변경하여야 할 경우 반드시 발주처와 사전 협의하여야 한다.

❍ 과업수행자는 발주처와 진행 상황을 수시로 협의하고 결과를 과업 수행에 반영하여야 한다.

❍ 제작상 발주처에 승인을 받아야 할 사항이 있을 때는 서면으로 사전 통보하여야 한다.

❍ 본 과업지침서에 명시되지 않은 사항이라도 과업의 충실한 수행 및 목적 달성을 위하여 추가・보완이 필요한 경우 발주처와 협의하여 이를 수행하도록 한다.

❍ 본 설계자는 설계상의 하자로 인하여 제작‧설치 진행 중 피해를 초래하였을 경우에 대한 모든 책임을 부담하여야 한다.

2. 자료의 적용

❍ 본 과업 수행의 기준연도는 2024년으로 하며, 적용되는 자료는 그 근거를 명확히 제시하고, 객관적으로 인정되는 최신의 것을 적용해야 한다.

❍ 과업 수행 시 관련 자료의 수집 및 행정적인 지원이 필요한 경우 감독관은 관계부서와 협의하여 관련 자료 등을 제공할 수 있고, 과업수행자는 해당 자료의 오류, 정확성 등을 반드시 확인한 후 사용하여야 한다.

3. 과업 수행 방법

❍ 과업 수행과 관련된 각종 자료는 발주처와 협의하여 준비한다.

❍ 보고서 내용에 있어 세부적인 계획 내용은 발주처와 반드시 협의하여 진행한다.

❍ 설계 기간은 계약일로부터 30일 이내이며, 기본설계 계획을 우선 수립 후 검토를 받아야 하며 실시설계 및 제반 서류는 계약 기간 내 반드시 납품 완료하여야 한다.

4. 보고회 개최 및 공정보고

❍ 과업수행자는 아래와 같이 발주처에게 용역의 진행 사항을 보고하여야 하며, 사전에 보고 내용에 대한 이해를 돕는 자료를 제공하여야 한다.

❍ 보고회는 아래와 같다.

1) 착수보고 : 착수일로부터 7일 이내

2) 중간보고 : 2회 이상, 일정은 발주처와 협의

※ 필요에 따라 추가될 수 있음

3) 최종보고 : 과업 완수 10일 전/후(별도 협의)

4) 수시보고 및 회의 개최

- 회의 및 설명회 등을 개최할 필요가 있어 참석을 요청할 시에는 회의 내용에 대한 설명 자료 등을 준비하여 응하여야 함

5. 관계 기관 협의 및 자료 요청

❍ 과업수행자는 과업 수행 중 중요 사안이나 관계 기관과의 협의・협조가 필요한 사항 등에 대하여 검토 및 처리 의견을 작성하여 발주처와 사전협의하여야 한다.

6. 설계책임의 한계

❍ 설계도서 작성은 과업수행자의 책임으로 하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인한 모든 책임은 설계자가 부담한다.

❍ 설계도서 납품 후 현장 설치까지 설계상의 하자로 인하여 발생하는 설계변경에 대하여는 설계자가 책임진다.

❍ 설계도서 납품 후 현장 설치 중 경미한 설계 변경이 발생하는 경우 의견을 제시하고 관련 도서를 작성해야 한다.

❍ 설계도서 납품 후 현장 설치까지 설계의 누락 및 착오로 인한 총사업비 증액(총 도급금액의 10% 이상)에 대해서는 설계자(사)가 전액 책임지며 설계도서의 수정 및 작성도 책임진다.

7. 계약위반에 대한 조치

❍ 다음의 사항이 발생할 경우 계약 위반으로 간주하여 계약 해지 등 법적 조치를 취할 수 있고 이에 대해 과업수행자는 이의를 제기할 수 없다.

1) 제반 지시사항을 기한 내 이행치 않았을 경우

2) 계약 기간 내 완료할 능력이 없거나 공정이 현저하게 미달된 경우

3) 과업 수행 중 불성실 또는 부주의로 인한 중대한 과실이 인정될 경우

4) 과업의 전부 또는 일부를 부당한 방법으로 하도급을 주는 경우

5) 과업 참여 시 제출된 증빙자료가 허위 작성임이 인정될 경우

6) 기타 계약 위반 행위라고 볼 수 있는 객관적 판단이 있을 경우

8. 과업 보완에 대한 의무 이행

❍ 과업수행자는 보안에 만전을 기해야 하며 소정 양식에 따라 과업참가자 전원에 대한 보안각서를 제출해야 한다.

❍ 과업참가자가 교체된 경우에는 교체일로부터 7일 이내에 보안각서를 제출하고 이에 따른 인수인계를 철저히 하여 발주처의 확인을 받아야 한다.

❍ 과업수행자 및 당해 업무에 참여한 자는 업무상 알게 된 관계사항을 누설하여서는 안 된다.

❍ 사진, 원고 등 본 과업의 내용물은 발주처의 사전 승인 없이 대내외에 복사・유출하거나 공개할 수 없다.

❍ 기타 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안 사항 불이행으로 발생하는 민・형사상 및 도의적인 책임 등을 감수하여야 한다.

9. 성과품의 소유

❍ 과업 수행 과정에서 생산된 각종 조사 자료 등 일체의 성과품은 발주처의 소유로 하고, 과업 완료와 동시에 제출하여야 한다. 발주처의 승인 없이 본 과업의 목적 이외에 사용하거나 제 3자에게 제공할 수 없다.

❍ 과업 수행 과정에서 생산된 성과품의 저작권은 발주처의 소유로 하며, 과업수행자는 저작권에 대한 권리를 주장할 수 없다.

10. 근로자 권리보호 이행 서약제 및 안전보건관리 준수 서약제 실시

❍ 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 근로자의 권리보호를 위한 「근로자 권리보호 이행 서약서」 및 중대재해 예방을 위한 「안전보건관리 준수 서약서」를 숙지하신 후 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는「근로자 권리보호 이행 서약서」 및 「안전보건관리 준수 서약서」를 제출한 것으로 간주한다. 다만 계약 체결 시에는 낙찰업체의 대표자가 서명한 서약서를 제출해야 함.

❍ 계약상대자는 근로기준법 제43조에 의거 소속 근로자에게 적기에 임금을 지급해야 하며, 서약서 내용을 위반한 사실이 발견될 경우, 근로기준법 등 관계법령에 따라 소관 고용노동청에 통보조치 할 수 있음.

11. 안전 및 보건 확보 의무사항 준수(중대재해처벌법 제4조 및 제9조)

❍ 재해예방에 필요한 인력, 예산, 점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치

❍ 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치

❍ 중앙행정기관·지방자치단체가 관계법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치

❍ 안전·보건 관계법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치 등

12. 기타사항

❍ 부득이한 사유로 인하여 원활한 과업 추진에 지장이 초래될 우려가 있는 경우에는 발주처와 협의하여 과업 기간을 중지 또는 연장할 수 있다.

1) 관계 기관과의 협의 및 검토가 관계 기관의 사유로 지연되었을 때

2) 허가 절차상의 문제로 과업 수행이 지연 또는 불가능할 때

3) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무 수행이 불가능할 때 등

❍ 다음과 같은 사유로 과업 목적을 달성하기가 명백히 곤란하다고 판단될  경우 계약을 해지할 수 있다.

1) 사전협의 없이 과업의 내용을 무단으로 변경하는 경우

2) 기획, 구성, 편집 등 제작물의 완성도가 현저히 미달되는 경우

3) 제작 목적 및 취지 등이 제작 방향과 전혀 상이한 경우

4) 기타 발주처의 정당한 요구사항을 이행하지 아니하는 경우

❍ 과업수행자의 잘못 등으로 인해 지속적으로 사업이 미루어질 경우 지체상환금을 부여하며, 부여 기준은 관련법에 준한다.

❍ 과업 수행 과정에서 발생되는 제반 문제에 관해서는 발주처와 협의하여야 하며, 양자 간 이견이 있을 때는 발주처의 의견을 우선적으로 반영하여야 한다.

❍ 과업완료 이후에 본 과업결과물에 대하여 타인이나 단체로부터 저작권 등 작성에 대한 소송․분쟁 발생 시 과업 수행자가 이에 대한 책임을 져야 한다.

❍ 과업수행자는 하자로 인하여 손실을 초래하였을 때는 이에 대한 책임을 져야 하며, 발주처에 손해배상을 하여야 한다.